|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | Электрофотографическая печать |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | Нагрев и давление |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | Магнитный двухкомпонентный сухой тонер |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | 3,3 стр/мин для A0/E SEF, 6,7 стр/мин для A1/D LEF |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | 6,7 стр/мин для A1/D LEF |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | RPCS 600 dpi  PS3/PDF 600/300 dpi  RP-GL/GL2 600/400 dpi  RTIFF 600/400/300/200 dpi |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | 600 dpi |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | Менее 120 с |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | 1250 x 755 x 1215 мм |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | Менее 295 кг |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | 220В-240В/8A 50/60Гц |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | Печать: менее 3 кВт |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |  |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | 150/200\*/300/400/600 \*По умолчанию Twain  150 – 1200 dpi |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | Ч-Б: 80 мм/с (600 dpi)  Цвет: 26,7 мм/с (600 dpi) |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | макс.: (метрические) 914,4 x 15 000 мм  мин.: 210 x 210 мм |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |  |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | SEF: A0/A1/A2/A3/A4  LEF: A1/A2/A3/A4 |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | 210 - 914,4 мм |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | 914,4 мм |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | Макс.: 914 x 15 000 мм  2 рулона  Ширина: 210 - 914 мм |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | 15 000 мм |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | Рулонная бумага: 51-134 г/м² |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | |  |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | Встроенный (Копир-Принтер-Сканер) |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | Calpella (1,06 ГГц) |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | 2,5 ГБ |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | 320 ГБ (общий для всех приложений копира/принтера/сканера) |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | XP/Vista/7/8/8.1/2003 server/2008server/2008R2server/2012server/2012serverR2 Mac OS (выше Mac OS10.7) |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (опция)  Автоматический выбор режима |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | | PostScript3 (PDF), RPCS, Эмуляция: HP-GL, HP-GL/ 2 (HP-RTL), TIFF (CALS) |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | 136 европейских шрифтов |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | | Стандарт: 100/10base-TX, USB2.0  Опция: IEEE802.11a/b/g/n (беспроводной) |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| |  |  | | --- | --- | | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | Ресурс тонер-картриджа - Черный | 43 000 отпечатков | | 2 разъема  USB 2.0 хост |
| |  |  | | --- | --- | | СКАНЕР | | | Скорость сканирования | макс. 120 (односторонних)/220 (двусторонних) страниц в минуту | | Разрешение - Макс. | 600 dpi | | Формат оригинала | A3, А4, A5, B4, B5 | | Сканирование с отправкой | Электронная почта, папка | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФАКС | | | Линия связи | PSTN, PBX | | Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | | Разрешение - Станд. | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi | | Разрешение - Опция | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | | Скорость передачи - G3 | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) | | Скорость модема - Макс. | 33,6 кбит/с | |  |
| |  |  | | --- | --- | | ЭКОЛОГИЯ | | | Потребляемая мощность - Макс. | 1 900 Вт | | Потребляемая мощность - Режим готовности | 261 Вт | | Потребляемая мощность - Экономичный режим | 165 Вт | | Потребляемая мощность - Спящий режим | менее 0,9 Вт | | Потребляемая мощность - TEC | 4,9 кВт-ч | | |
| |  |  | | --- | --- | | КОПИР | | | Процесс копирования | Сканирование четырьмя лазерными лучами и электрофотографическая печать | | Множественное копирование | До 999 копий | | Разрешение | 600 dpi | | Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | | |
| |  |  | | --- | --- | | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | Время прогрева | 20 сек. | | Время выхода первой страницы | 3,2 сек. | | Скорость печати | 65 стр./мин. | | Память - станд | 2 ГБ | | Жесткий диск - Станд. | 320 ГБ | | Габариты (Ш x Г x В) | 690 x 803 x 1 161 мм | | Вес | 200 кг | | Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| |  |  | | --- | --- | | ПРИНТЕР | | | Язык принтера - Станд. | PCL5e, PCL6, Прямая печать PDF-файлов | | Язык принтера - Доп. | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS | | Разрешение печати - Макс. | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | | Шрифты - PCL | Масштабируемые: 45 шрифтов, Растровые: 6 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli | | Шрифты - PS3 (Emulation) | 136 шрифтов Roman | | Шрифты - IPDS | 108 fonts | | Интерфейс - Станд. | Разъем для SD-карты, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | | Интерфейс - Доп. | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 | | Сетевой протокол - TCP/IP | IP v4, IP v6 | | OC Windows® | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | | OC Mac OS | Macintosh OS X v10.7 или более поздняя версия | | OC UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | | Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | | Другие поддерживаемые среды | AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |  |
| |  |  | | --- | --- | | РАБОТА С БУМАГОЙ | | | Форматы бумаги - Стандартный лоток | A3, A4, A5 | | Форматы бумаги - Обходной лоток | A3, A4, A5, A6 | | Запас бумаги - Станд. | 4 300 листов | | Запас бумаги - Макс. | 8 300 листов | | Емкость выходного лотка - Макс. | 3 500 листов | | Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | | |
| MP W6700SP соответствует стандарту Energy Star 1.1 EPEAT ‘GOLD’ | |