|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** | |
|  | | |
| **Время прогрева**: | 19 секунд |  |
|  | | |
| **Время выхода первой страницы**: | *Полноцветное*: | 7,7 секунд |
|  |  | |
|  | *Ч/Б*: | 5,5 секунд |
|  | | |
| **Скорость непрерывной печати**: | *Полноцветное*: | 20 страниц в минуту |
|  |  | |
|  | *Ч/Б*: | 20 страниц в минуту |
|  | | |
| **Оперативная память**: | *Стандартно*: | 1,5 ГБ |
|  |  | |
|  | *Макс.*: | 1,5 ГБ |
|  | | |
| **Жесткий диск**: | 250 ГБ |  |
|  | | |
| **Габариты (Ш x Г x В)**: | 587 x 685 x 913 мм |  |
|  | | |
| **Вес**: | 81 кг |  |
|  | | |
| **Источник питания**: | 220 - 240 В, 50/60 Гц |  |
|  | | |
| **КОПИР** | |  |
|  | | |
| **Процесс копирования**: | Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами |  |
|  | | |
| **Множественное копирование**: | До 999 копий |  |
|  | | |
| **Разрешение**: | 600 dpi | |
|  | | |
| **Масштабирование**: | От 25% до 400% с шагом 1% |  |
|  | | |
| **ПРИНТЕР** | |  |
|  | | |
| **Язык принтера**: | *Станд.*: | PCL5c, PCL6(XL), Прямая печать PDF-файлов, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|  |  | |
|  | *Опция*: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge |
|  | | |
| **Разрешение печати**: | 1200 x 1200 dpi | |
|  | | |
| **Интерфейс**: | *Станд.*: | USB 2.0Разъем SD-картыEthernet 10 base-T/100 base-TXEthernet 1000 Base-T |
|  |  | |
|  | *Опция*: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n) |
|  | | |
| **Сетевой протокол**: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|  | | |
| **Среды Windows®**: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|  | | |
| **Среды Mac OS**: | Macintosh OS X Native v10.5 или более поздняя версия | |
|  | | |
| **Среды UNIX**: | UNIX Sun® Solaris |  |
|  |  | |
|  | HP-UX |  |
|  |  | |
|  | SCO OpenServer |  |
|  |  | |
|  | RedHat® Linux Enterprise |  |
|  |  | |
|  | IBM® AIX |  |
|  | | |
| **Среды Novell® Netware®**: | v6.5 или более поздняя версия | |
|  | | |
| **Среды SAP® R/3®**: | SAP® R/3® | |
|  | | |
| **СКАНЕР** | |  |
|  | | |
| **Скорость сканирования**: | макс. 54 оригиналов в минуту |  |
|  | | |
| **Разрешение**: | *Макс.*: | 600 dpi |
|  | | |
| **Размер оригинала**: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|  | | |
| **Драйверы в комплекте**: | Сетевой TWAIN | |
|  | | |
| **Сканирование с отправкой в**: | электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD | |
|  | | |
| **РАБОТА С БУМАГОЙ** | |  |
|  | | |
| **Рекомендуемый формат бумаги**: | *Стандартный лоток(ки) для бумаги*: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|  | | |
| **Емкость входных лотков**: | *Макс.*: | 2 300 листов |
|  | | |
| **Емкость выходных лотков**: | *Макс.*: | 500 листов |
|  | | |
| **Плотность бумаги**: | 52 - 300 г/м² |  |
|  | | |
| **ЭКОЛОГИЯ** | |  |
|  | | |
| **Потребляемая мощность**: | *Макс.*: | 1 700 Вт |
|  |  | |
|  | *Режим готовности*: | 56,6 Вт |
|  |  | |
|  | *Спящий режим*: | 0,59 Вт |
|  |  | |
|  | *TEC (стандартное энергопотребление)*: | 0,7 кВт-ч |
|  | | |
| **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | |  |
|  | | |
| **Станд.**: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|  | | |
| **ОПЦИИ** | |  |
|  | | |
| * Ручка АПД * 1 лоток для бумаги на 550 листов * 2 лотка для бумаги на 550 листов * Роликовая платформа * Тумба * Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n) * Интерфейс внешнего аудитрона * Конвертор форматов файлов * Крепление для аудитрона * Модуль защиты от несанкционированного копирования * Блок SRA3 * Крепление для клавиатуры | | |
|  | | |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | |  |
|  | | |
| **Тонер-картридж тип MP C2503** | *Черный* | 15 000 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж тип MP C2503** | *Желтый* | 5 500 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж тип MP C2503** | *Пурпурный* | 5 500 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж тип MP C2503** | *Голубой* | 5 500 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H** | *Желтый* | 9 500 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H** | *Пурпурный* | 9 500 отпечатков |
|  | | |
| **Тонер-картридж повышенной емкости тип MP C2503H** | *Голубой* | 9 500 отпечатков |
|  | | |
| **Девелопер** | *Черный* | 120 000 отпечатков |
|  | | |
| **Девелопер** | *Желтый* | 120 000 отпечатков |
|  | | |
| **Девелопер** | *Пурпурный* | 120 000 отпечатков |
|  | | |
| **Девелопер** | *Голубой* | 120 000 отпечатков |
|  | | |
| **Фотобарабан черный / цветной в сборе** |  | 60 000 — черно-белые отпечатки  48 000 — цветные отпечатки |
|  | | |
| **Бутыль для отработанного тонера тип MP C6003** |  | 100 000 отпечатков |
|  | | |
| За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику Ricoh.  Характеристики могут меняться производителем без уведомления. | | |