**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**Время прогрева**:24 сек.

**Время выхода первой страницы**:*Цвет.*:5,7 сек.

*Ч/Б*:4 сек.

**Скорость печати**:45 стр./мин.

**Память**:*макс.*:4 ГБ

**Жесткий диск**:320 ГБ

**Габариты (Ш x Г x В)**:*С реверсивным автоподатчиком*:587 x 685 x 913 мм

*С однопроходным автоподатчиком*:587 x 685 x 963 мм

**Вес**:*С реверсивным АПД*:97,7 кг

*С однопроходным дуплексом*:103,4 кг

**Источник питания**:220 - 240 В, 50/60 Гц

**КОПИР**

**Множественное копирование**:До 999 копий

**Разрешение**:600 dpi/4 bit

**Масштабирование**:От 25% до 400% с шагом 1%

**ПРИНТЕР**

**Язык принтера**:*Станд.*:PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов (эмуляция)

*Доп.*:Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, Модуль IPDS, PictBridge, Прямая печать PDF-файлов с Adobe®

**Разрешение печати**:*Макс.*:1200 x 1200 dpi

**Интерфейс**:*Станд.*:USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

*Доп.*:USB 2.0, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Дополнительная сетевая карта (2-ой порт), Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный

**OC Windows®**:Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016

**OC Mac OS**:Macintosh OS X v10.9 и выше

**OC UNIX**:UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

**СКАНЕР**

**Скорость сканирования**:*Реверсивный автоподатчик*:макс. 80 ориг./мин.

*Однопроходный автоподатчик*:макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту

**Разрешение**:*Макс.*:1200 dpi (Twain)

**Формат оригинала**:A3, А4, A5, B4, B5, B6

**Драйверы в комплекте**:Сетевой TWAIN

**Сканирование с отправкой**:Электронная почта, SMB, FTP, URL

**ФАКС**

**Линия связи**:PSTN, PBX

**Совместимость**:ITU-T (CCITT) G3

**Разрешение**:*Станд.*:8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi

*Опция*:8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi

**Скорость передачи**:*G3*:2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR)

**Скорость модема**:*Макс.*:33,6 кбит/с

**РАБОТА С БУМАГОЙ**

**Запас бумаги**:*Макс.*:4 700 листов

**Емкость выходного лотка**:*Макс.*:3 625 листов

**Плотность бумаги**:60 - 300 г/м²

**ЭКОЛОГИЯ**

**Потребляемая мощность**:*Макс.*:1 850 Вт

*Режим готовности*:55,1 Вт

*Спящий режим*:0,89 Вт

*TEC*:1,8 кВт-ч

**ОПЦИИ**

* Ручка АПД
* 1 лоток для бумаги на 550 листов
* 2 лотка для бумаги на 550 листов
* лоток большой емкости на 2000 листов
* боковой лоток большой емкости на 1 500 листов
* Соединительный модуль
* финишер на 1000 листов
* финишер на 3000 листов
* внутренний финишер
* Внутренний финишер со степлером без сшивания скобами
* финишер-брошюровщик на 1 000 листов
* финишер-брошюровщик на 2000 листов
* дыроколы
* Внутренний лоток сортировки сдвигом
* Односекционный лоток
* Боковой лоток
* Роликовая платформа
* Тумба
* Двунаправленный IEEE 1284
* Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g/n)
* Bluetooth
* Pictbridge
* Оригинальный Adobe ®PostScript®3™
* Модуль IPDS
* Интерфейс внешнего аудитрона
* Конвертор форматов файлов
* Крепление для аудитрона
* Крепление для устройства считывания магнитных карт
* Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска (сертифицированная версия)
* Модуль факсимильного соединения
* устройство маркировки отправленных факсов
* 2-ой порт Super G3
* Память факса
* пакет шрифтов Unicode для SAP
* Блок оптического распознавания символов
* Встроенный модуль устройства чтения смарт-карт
* Блок SRA3
* Прямая печать XPS
* Жесткий диск для реализации расширенных функций безопасности
* Крепление для клавиатуры
* Модуль чтения карт NFC
* Направляющая лотка для баннеров
* Интерфейс G3
* Цветной контроллер EFI
* Расширенная плата USB
* Память 4ГБ

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**Ресурс тонер-картриджа**:*Черный*:33 000 отпечатков

*Голубой/Пурпурный/Желтый*:22 500 отпечатков

Ресурс расходных материалов (A4, заливка 5%)

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.