|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **VR-7315S** |
| Вариант исполнения | Настольный |
| Тип управления | Большая LCD панель управления, Двойные ролики подачи |
| Создание мастера | Высокоскоростная термическая головка |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип печати | Полностью автоматическая трафаретная печать |
| Тип оригинала | Страница/Две в одну/Книга (≤10кг) |
| Режимы работы с изображениями | Текст/Картинка/Текст&картинка/Газета/Карандаш |
| Время изготовления мастера | 19с |
| Разрешение печати | 300\*600dpi |
| Размеры оригинала (max) | 310\*432мм(max) |
| Область сканирования (max) | 297\*420мм(A3) |
| Область печати (max) | 291\*414мм (A3) |
| Размер бумаги (min/max) | 310\*432мм (max) |
| Плотность бумаги (min/max) | 40~128 г/㎡ |
| Вместимость подающего лотка | 1000 листов (70г/㎡) |
| Вместимость выходного лотка | 1500 листов (70г/㎡) |
| Масштабирование | Уменьшение: 71%, 81%, 87%, 94%; Увеличение: 100%, 115%, 122%, 141%. Плавный zoom: 50~200% (с шагом 1%) |
| Скорость печати | Пять ступеней (55, 70, 85, 105, 130 ppm) |
| Плотность сканирования | 5 ступеней (очень светлый, светлый, средний, темный, очень темный) |
| Интенсивность прожига мастера | 5 ступеней (очень светлый, светлый, средний, темный, очень темный) |
| Регулировка смещения напечатанного изображения | Горизонталь: ±10мм, Вертикаль: ±10мм |
| Емкость лотка отработанных мастеров | 50 листов |
| Опции | Цветной барабан |
| Стандартные функции | Печать с компьютера, Экономия чернил, Режим карандаша, Газеты, Экрана, Очистка теней книги, Программированная печать,  Режим конфиденциальности, Кодовый режим, Напоминание об окончании чернил, Авто проверка оригинала, Функция экономии энергии, Регулировка контраста печати, Регулировка режима сканирования, Регулировка длинны мастера |
| Опциональные функции | Автовыключение, Сетевая печать, Автоматическая регулировка прижима |
| Питание | 220~240В/50/60Гц |
| Размеры (ДxШxВ) | В работе: 1320\*720\*625мм, В упаковке: 720\*695\*625мм |
| Вес (кг) | 108 |