|  |
| --- |
| **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |
|  |
| **Конфигурация** | Настольный/напольный |  |
|  |
| **Скорость печати** | 60–130 стр./мин |  |
|  |
| **Габариты (Ш x Г x В)** | *Установка вместе с тумбой (стекло экспонирования)* | 1370 x 705 x 1040 мм |
|  |  |
|  | *Установка вместе с тумбой (АПД)* | 1370 x 705 x 1117 мм |
|  |  |
|  | *Установка без тумбы (стекло экспонирования)* | 1370 x 705 x 638 мм |
|  |  |
|  | *Установка без тумбы (АПД)* | 1370 x 705 x 715 мм |
|  |
| **Вес** | *Основное устройство* | 87 кг |
|  |  |
|  | *Вместе с АПД* | 97 кг |
|  |
| **Источник питания** | 220–240 В, 50–60 Гц |  |
|  |
| **Пиковые нагрузки** | 600 000 отпечатков в месяц |  |
|  |
| **Разрешение** | *Изготовление трафарета* | 400 x 400 dpi, 400 x 600 dpi |
|  |  |
|  | *Сканирование* | 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
|  |
| **Тип оригинала** | Лист, Книга |
|  |
| **Размер оригинала** | *АПД* | Мин. 148 x 210 мм, Макс. 297 x 432 мм |
|  |
| **Положение изображения** | *По вертикали* | +/- 15 мм |
|  |  |
|  | *По горизонтали* | +/- 10 мм |
|  |
| **Масштаб репродуцирования** | 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71% |
|  |
| **Масштабирование** | От 50% до 200% с шагом 1% |  |
|  |
| **Расширенные функции** | Комбинирование, Настройка сдвига/удаления/полей (Центрирование, В углу, Настройка полей, Удалить центр, Удалить край), Поворот изображения, Цветная печать (Посредством замены цветного барабана) |
|  |
| **Режим изображения** | Letter, Фото, Авторазделение текст/фото, Карандаш |
|  |
| **Область печати** | *Барабан A3* | 290 x 410 мм |
|  |  |
|  | *Барабан A4* | 290 x 200 мм |
|  |
| **РАБОТА С БУМАГОЙ** |  |
|  |
| **Емкость лотка подачи бумаги** | 1 000 листов |  |
|  |
| **Емкость лотка вывода бумаги** | 1 000 листов |  |
|  |
| **Плотность бумаги** | 47–210 г/м² |  |
|  |
| **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** |  |
|  |
| **Потребляемая мощность** | *Макс.* | 290 Вт |
|  |
| **ОПЦИИ** |  |
|  |
| * Сетевой контроллер принтера тип FV-LT  4545 ( для печати с компьютера и для работы по сети)  Интерфейсы - USB 2.0, 100Base-TX/10Base-T
* Автоподатчик документов тип 7000  (50 листов)
* Цветной барабан A3 тип 45R (L)
* Чёрный барабан A4 тип 45R (S)
 |
|  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
|  |
| **Мастер-пленка тип HQ40L** | *A3* | 200 трафаретов/рулон |
|  |  |
|  | *A4/LG* | 315 трафаретов/рулон |
|  |
| **Чернила** | *Черные чернила* | 600 мл/картридж |
|  |  |
|  | *Цветные чернила* | 600 мл/картридж |
|  |
| **Лента для разделителя тиражей** |  |  |
|  |
| Информацию о наличии моделей, опций и ПО можно получить у местного поставщика Ricoh. |
|  |